Release Notes (KOR)

NDOR의 최신 소프트웨어 업데이트를 릴리즈합니다.
펌웨어의 버전은 v1.5.2이고 백엔드의 버전은 v1.2.3입니다.

기존 펌웨어 v1.2.x 이상의 버전에 대해서만 업그레이드 진행하십시오. (펌웨어 v1.1.4는 가능)

======================================================================
웹 UI의 [Firmware Update] 페이지를 통해 첨부된 "NDOR_fw-v1.5.2_be-v1.2.3.srv" 파일을 선택하시면 됩니다.
  주의) 소프트웨어가 업데이트되어 다시 동작하기 전에 강제로 장치의 전원을 꺼시면 안됩니다.
         소프트웨어가 업데이트되는 동안 대략 1분 40초 동안 LCD 화면은 검은색으로 표시됩니다.
         업데이트된 후에 WEB UI의 로그인 페이지에서 처음 한번은 REFRESH(Ctrl+F5)를 수행해 주세요.
======================================================================

주요 업데이트 내용은 다음과 같습니다.

[ fw-v1.5.2_be-v1.2.3 ]
  1) 입력 소스의 속성이 변경될 때 간혹 오디오가 깨져서 지속적으로 고음의 노이즈가 발생하는 문제 해결
  2) FAT32 포맷의 USB/SD에 장시간 녹화 시, 파일 크기가 4GB를 넘지 않도록 4GB 단위로 나눠서 저장

[ fw-v1.5.1_be-v1.2.3 ]
  1) HDMI revision(IT6602-CX) 지원
  2) 장시간 녹화 시에 오디오/비디오 싱크가 불일치하는 문제 수정
  3) 스트리밍 시작/종료 명령에 대한 처리 및 응답 방식 보완

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.2 ]
  1) 접근 불허 IP의 웹 화면에 표시되는 내용 변경 (ERR_EMPTY_RESPONSE)

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.1 ]
  1) 웹 접근 허용 IP 목록 (whitelist) 설정 지원

[ fw-v1.4.0_be-v1.2.0 ]
  1) 새로운 AV 동기화 매커니즘 적용
  2) WebUI에서 [NDI] 탭 위치 변경

[ fw-v1.3.9-be-v1.1.7 ]
  1) AV 동기화 매커니즘 보완
  2) RTMPS 스트림 송출 지원

[ fw-v1.3.7-be-v1.1.5 ]
  1) TS 파일 형식의 녹화 지원
  2) WebUI에 시스템의 현재 시간 표시 및 설정 기능 추가
  3) NDI Discovery Server 설정 갯수를 2개로 확대

[ fw-v1.3.6-be-v1.1.3 ]
  1) Time Zone, NTP Server 설정 기능 및 시간 설정 API 추가 (WebUI에 [SYSTEM] 탭 추가)
  2) 저장 파일명의 년도를 4자리로 표기
  3) 스트리밍 동작에 따른 자동 녹화 시작/중지 옵션 추가

[ fw-v1.3.5-be-v1.1.2 ]
  1) 장시간 녹화/저장 시에 장치의 동작이 멈추는 문제 보완

[ fw-v1.3.4-be-v1.1.2 ]
  1) RTSP 서버 기능 추가
  2) 오디오 캡쳐 방식 변경
  3) 오디오 입력 전환 시에 출력 오디오가 깨지는 오류 수정
  4) 입력 해상도가 변경될 때 입력 영상의 일부만 출력되는 오류 수정
  5) 백엔드 서버의 접속 포트 변경을 위해 setServerPort (HTTP API) 추가

[ fw-v1.2.6-be-v1.1.1 ]
  1) 인코딩 시 예기치못한 프레임 DROP으로 인해 출력 영상 재생 시에 화면이 깨지는 문제 보안

[ fw-v1.2.5-be-v1.1.1 ]
  1) 720P 해상도로 인코딩할 때 화질이 저하되는 문제 개선
  2) (입력 비디오 소스를 변경할 때) 해상도 설정 오류로 인해 LCD와 출력 영상이 깨지는 문제 해결
  3) 4K 해상도로 인코딩할 때 출력 영상의 상단에 노이즈(폰트 이미지)가 표시되는 문제 해결

[ fw-v1.1.4-be-v1.1.1 ]
  1) NDI 버전 6로 업그레이드

[ fw-v1.1.3-be-v1.1.1 ]
  1) 3초 주기로 입력 영상의 Preview를 위한 640x360 크기의 snapshot 이미지 생성
      - 경로 예) http://[NDOR IP Address]/preview/snapshot.jpg
  2) WEB UI의 HOME 페이지 내 시스템 정보에 [REBOOT] 버튼 추가

[ fw-v1.1.2-be-v1.1.0 ]
  1) Recording을 중지하는 동안 파일 저장이 완료될 때까지 'WAIT...' 문자열 표시
  2) Recording시 저장공간 부족으로 인한 파일 덮어쓰기(Overwrite) 방식 개선

[ fw-v1.1.1-be-v1.1.0 ]
  1) Recording을 중지하는 동안 일시적으로 스트림 출력이 멈추는 버그 수정
  2) Recording시 저장공간 부족으로 인한 파일 덮어쓰기(Overwrite) 방식 개선
  3) 입력 비디오 영상의 밝기를 이전보다 밝게 보정

[ fw-v1.1.0-be-v1.1.0 ]
  1) HTTP API 지원
     - v1 초안에 부합하는 14개의 API 지원
  2) WEB UI를 통한 오디오 입력 변경 시에 장치의 OSD에 올바르게 표출되지 않는 버그 수정
  3) WEB UI의 [Recording] 페이지에서 SD 카드의 문자열을 "SDC"에서 "SD"로 변경


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

English
We are releasing the latest software update for NDOR.
The firmware version is v1.5.2 and the backend version is v1.2.3.

Please proceed with the upgrade only for versions of existing firmware v1.2.x or higher. (Firmware v1.1.4 is possible)

======================================================================
Please select the attached "NDOR_fw-v1.5.2_be-v1.2.3.srv" file through the [Firmware Update] page in the Web UI.

Caution) Do not force power off the device before the software is updated and resumes operation.
While the software is updating, the LCD screen will display black for approximately 1 minute and 40 seconds.
After updating, please perform a REFRESH (Ctrl+F5) once for the first time on the login page of the WEB UI.
The main update details are as follows:

[ fw-v1.5.2_be-v1.2.3 ]

Resolved an issue where audio occasionally breaks and continuously generates high-pitched noise when input source properties change.

When recording for a long time on a FAT32 formatted USB/SD, files are saved by dividing them into 4GB units so that the file size does not exceed 4GB.

[ fw-v1.5.1_be-v1.2.3 ]

HDMI revision (IT6602-CX) support.

Fixed an issue where audio/video sync mismatches during long recordings.

Supplemented processing and response methods for streaming start/stop commands.

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.2 ]

Changed the contents displayed on the web screen for unauthorized access IPs (ERR_EMPTY_RESPONSE).

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.1 ]

Support for configuring a Web access allowed IP list (whitelist).

[ fw-v1.4.0_be-v1.2.0 ]

Applied a new AV synchronization mechanism.

Changed the [NDI] tab position in the WebUI.

[ fw-v1.3.9-be-v1.1.7 ]

Supplemented the AV synchronization mechanism.

RTMPS stream transmission support.

[ fw-v1.3.7-be-v1.1.5 ]

TS file format recording support.

Added system current time display and setting function to the WebUI.

Expanded NDI Discovery Server setting configurations to 2.

[ fw-v1.3.6-be-v1.1.3 ]

Added Time Zone, NTP Server setting function, and time setting API (Added [SYSTEM] tab to WebUI).

4-digit year notation for saved file names.

Added automatic recording start/stop option linked to streaming operations.

[ fw-v1.3.5-be-v1.1.2 ]

Supplemented an issue where device operation stops during long recording/saving.

[ fw-v1.3.4-be-v1.1.2 ]

Added RTSP server function.

Changed audio capture method.

Fixed an error where output audio breaks when switching audio input.

Fixed an error where only part of the input video is output when the input resolution changes.

Added setServerPort (HTTP API) to change the backend server connection port.

[ fw-v1.2.6-be-v1.1.1 ]

Fixed an issue where the screen breaks during output video playback due to unexpected frame DROP during encoding.

[ fw-v1.2.5-be-v1.1.1 ]

Improved the issue of degraded image quality when encoding at 720P resolution.

Resolved an issue where the LCD and output video break due to a resolution setting error (when changing the input video source).

Resolved an issue where noise (font image) is displayed at the top of the output video when encoding at 4K resolution.

[ fw-v1.1.4-be-v1.1.1 ]

Upgraded to NDI version 6.

[ fw-v1.1.3-be-v1.1.1 ]

Generates a 640x360 size snapshot image for Preview of the input video every 3 seconds.

Path example) http://[NDOR IP Address]/preview/snapshot.jpg

Added a [REBOOT] button to the system information in the HOME page of the WEB UI.

[ fw-v1.1.2-be-v1.1.0 ]

Displayed 'WAIT...' string until file saving is completed while stopping Recording.

Improved the file Overwrite method due to a lack of storage space during Recording.

[ fw-v1.1.1-be-v1.1.0 ]

Fixed a bug where stream output temporarily stops while stopping Recording.

Improved the file Overwrite method due to a lack of storage space during Recording.

Corrected the brightness of the input video image to be brighter than before.

[ fw-v1.1.0-be-v1.1.0 ]

HTTP API support.

Supports 14 APIs that meet the v1 draft.

Fixed a bug where changing the audio input via the WEB UI does not correctly display on the OSD of the device.

Changed the string of the SD card from "SDC" to "SD" on the [Recording] page of the WEB UI.


__________________________________________________________________________________________________________________________________

German (Deutsch)
Wir veröffentlichen das neueste Software-Update für NDOR.
Die Firmware-Version ist v1.5.2 und die Backend-Version ist v1.2.3.

Bitte führen Sie das Upgrade nur für bestehende Firmware-Versionen ab v1.2.x durch. (Firmware v1.1.4 ist möglich)

======================================================================
Bitte wählen Sie die angehängte Datei "NDOR_fw-v1.5.2_be-v1.2.3.srv" über die Seite [Firmware Update] in der Web-UI aus.

Achtung) Schalten Sie das Gerät nicht gewaltsam aus, bevor die Software aktualisiert wurde und das Gerät wieder in Betrieb ist.
Während des Software-Updates bleibt der LCD-Bildschirm für etwa 1 Minute und 40 Sekunden schwarz.
Bitte führen Sie nach dem Update beim ersten Aufruf der Anmeldeseite der WEB-UI einmalig einen REFRESH (Strg+F5) durch.
Die wichtigsten Update-Details sind wie folgt:

[ fw-v1.5.2_be-v1.2.3 ]

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Ton gelegentlich abbrach und kontinuierlich hohe Störgeräusche erzeugte, wenn sich die Eigenschaften der Eingangsquelle änderten.

Bei längeren Aufnahmen auf einem FAT32-formatierten USB/SD-Laufwerk werden die Dateien in 4-GB-Einheiten unterteilt gespeichert, damit die Dateigröße 4 GB nicht überschreitet.

[ fw-v1.5.1_be-v1.2.3 ]

Unterstützung für HDMI-Revision (IT6602-CX).

Fehler behoben, bei dem die Audio/Video-Synchronisation bei langen Aufnahmen asynchron wurde.

Verarbeitungs- und Reaktionsmethoden für Befehle zum Starten/Stoppen des Streamings wurden ergänzt.

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.2 ]

Änderung der auf dem Web-Bildschirm angezeigten Inhalte für nicht autorisierte Zugriffs-IPs (ERR_EMPTY_RESPONSE).

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.1 ]

Unterstützung für die Einrichtung einer Liste zulässiger IPs für den Webzugriff (Whitelist).

[ fw-v1.4.0_be-v1.2.0 ]

Neuer AV-Synchronisationsmechanismus angewendet.

Position der [NDI]-Registerkarte in der WebUI geändert.

[ fw-v1.3.9-be-v1.1.7 ]

AV-Synchronisationsmechanismus ergänzt.

Unterstützung für RTMPS-Stream-Übertragung.

[ fw-v1.3.7-be-v1.1.5 ]

Unterstützung für Aufnahmen im TS-Dateiformat.

Anzeige der aktuellen Systemzeit und Einstellungsfunktion zur WebUI hinzugefügt.

NDI Discovery Server-Einstellungen auf 2 erweitert.

[ fw-v1.3.6-be-v1.1.3 ]

Zeitzone, NTP-Server-Einstellungsfunktion und Zeiteinstellungs-API hinzugefügt (Registerkarte [SYSTEM] zur WebUI hinzugefügt).

4-stellige Jahresangabe für gespeicherte Dateinamen.

Option zum automatischen Starten/Stoppen der Aufnahme in Verbindung mit Streaming-Vorgängen hinzugefügt.

[ fw-v1.3.5-be-v1.1.2 ]

Problem behoben, bei dem der Gerätebetrieb bei langem Aufnehmen/Speichern stoppte.

[ fw-v1.3.4-be-v1.1.2 ]

RTSP-Serverfunktion hinzugefügt.

Audioaufnahmemethode geändert.

Fehler behoben, bei dem das Ausgangsaudio beim Umschalten des Audioeingangs abbrach.

Fehler behoben, bei dem nur ein Teil des Eingangsvideos ausgegeben wurde, wenn sich die Eingangsauflösung änderte.

setServerPort (HTTP-API) hinzugefügt, um den Verbindungsport des Backend-Servers zu ändern.

[ fw-v1.2.6-be-v1.1.1 ]

Problem behoben, bei dem das Bild während der Videowiedergabe aufgrund von unerwartetem Frame-DROP während der Codierung abbrach.

[ fw-v1.2.5-be-v1.1.1 ]

Verbesserung der verschlechterten Bildqualität beim Codieren mit 720P-Auflösung.

Problem behoben, bei dem das LCD und das Ausgangsvideo aufgrund eines Auflösungseinstellungsfehlers abbrachen (beim Ändern der Eingangsvideoquelle).

Problem behoben, bei dem Rauschen (Schriftbild) oben im Ausgangsvideo angezeigt wurde, wenn mit 4K-Auflösung codiert wurde.

[ fw-v1.1.4-be-v1.1.1 ]

Upgrade auf NDI Version 6.

[ fw-v1.1.3-be-v1.1.1 ]

Erzeugt alle 3 Sekunden ein Snapshot-Bild der Größe 640x360 für die Vorschau des Eingangsvideos.

Beispielpfad) http://[NDOR IP-Adresse]/preview/snapshot.jpg

[REBOOT]-Schaltfläche zu den Systeminformationen auf der HOME-Seite der WEB-UI hinzugefügt.

[ fw-v1.1.2-be-v1.1.0 ]

Die Zeichenfolge 'WAIT...' wird angezeigt, bis das Speichern der Datei beim Stoppen der Aufnahme abgeschlossen ist.

Die Methode zum Überschreiben von Dateien (Overwrite) aufgrund von Speichermangel während der Aufnahme wurde verbessert.

[ fw-v1.1.1-be-v1.1.0 ]

Fehler behoben, bei dem die Stream-Ausgabe vorübergehend stoppte, während die Aufnahme gestoppt wurde.

Die Methode zum Überschreiben von Dateien (Overwrite) aufgrund von Speichermangel während der Aufnahme wurde verbessert.

Die Helligkeit des Eingangsvideobildes wurde heller als zuvor korrigiert.

[ fw-v1.1.0-be-v1.1.0 ]

HTTP-API-Unterstützung.

Unterstützt 14 APIs, die dem v1-Entwurf entsprechen.

Fehler behoben, bei dem eine Änderung des Audioeingangs über die WEB-UI nicht korrekt auf dem OSD des Geräts angezeigt wurde.

Die Zeichenfolge der SD-Karte wurde auf der Seite [Recording] der WEB-UI von "SDC" in "SD" geändert.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spanish (Español)
Lanzamos la última actualización de software para NDOR.
La versión de firmware es v1.5.2 y la versión de backend es v1.2.3.

Proceda con la actualización solo para versiones de firmware existentes v1.2.x o superiores. (El firmware v1.1.4 es posible)

======================================================================
Seleccione el archivo adjunto "NDOR_fw-v1.5.2_be-v1.2.3.srv" a través de la página [Firmware Update] en la interfaz de usuario web.

Precaución) No fuerce el apagado del dispositivo antes de que se actualice el software y vuelva a funcionar.
Mientras el software se está actualizando, la pantalla LCD se mostrará en negro durante aproximadamente 1 minuto y 40 segundos.
Después de la actualización, realice una actualización de página (REFRESH, Ctrl+F5) por primera vez en la página de inicio de sesión de la WEB UI.
Los principales detalles de la actualización son los siguientes:

[ fw-v1.5.2_be-v1.2.3 ]

Se resolvió un problema por el cual el audio ocasionalmente se cortaba y generaba continuamente un ruido agudo cuando cambiaban las propiedades de la fuente de entrada.

Al grabar durante mucho tiempo en un USB/SD con formato FAT32, los archivos se guardan dividiéndolos en unidades de 4 GB para que el tamaño del archivo no supere los 4 GB.

[ fw-v1.5.1_be-v1.2.3 ]

Soporte para la revisión HDMI (IT6602-CX).

Se corrigió un problema por el cual la sincronización de audio/video no coincidía durante grabaciones largas.

Se complementaron los métodos de procesamiento y respuesta para los comandos de inicio/parada de transmisión.

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.2 ]

Se cambió el contenido que se muestra en la pantalla web para direcciones IP de acceso no autorizadas (ERR_EMPTY_RESPONSE).

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.1 ]

Soporte para configurar una lista de direcciones IP permitidas para el acceso web (lista blanca).

[ fw-v1.4.0_be-v1.2.0 ]

Se aplicó un nuevo mecanismo de sincronización AV.

Se cambió la posición de la pestaña [NDI] en la WebUI.

[ fw-v1.3.9-be-v1.1.7 ]

Se complementó el mecanismo de sincronización AV.

Soporte para transmisión de secuencias RTMPS.

[ fw-v1.3.7-be-v1.1.5 ]

Soporte para grabación en formato de archivo TS.

Se agregó la visualización de la hora actual del sistema y la función de configuración a la WebUI.

Se amplió el recuento de configuración del NDI Discovery Server a 2.

[ fw-v1.3.6-be-v1.1.3 ]

Se agregó la zona horaria, la función de configuración del servidor NTP y la API de configuración de la hora (Se agregó la pestaña [SYSTEM] a la WebUI).

Notación de año de 4 dígitos para los nombres de los archivos guardados.

Se agregó la opción de inicio/parada automática de grabación vinculada a las operaciones de transmisión.

[ fw-v1.3.5-be-v1.1.2 ]

Se solucionó un problema por el cual el funcionamiento del dispositivo se detenía durante una grabación/guardado prolongado.

[ fw-v1.3.4-be-v1.1.2 ]

Se agregó la función de servidor RTSP.

Se cambió el método de captura de audio.

Se corrigió un error por el cual el audio de salida se cortaba al cambiar la entrada de audio.

Se corrigió un error por el cual solo se emitía una parte del video de entrada cuando cambiaba la resolución de entrada.

Se agregó setServerPort (API HTTP) para cambiar el puerto de conexión del servidor backend.

[ fw-v1.2.6-be-v1.1.1 ]

Se solucionó un problema por el cual la pantalla se cortaba durante la reproducción de video de salida debido a una caída inesperada de fotogramas (DROP) durante la codificación.

[ fw-v1.2.5-be-v1.1.1 ]

Se mejoró el problema de la calidad de imagen degradada al codificar a una resolución de 720P.

Se resolvió un problema por el cual la pantalla LCD y el video de salida se cortaban debido a un error de configuración de resolución (al cambiar la fuente de video de entrada).

Se resolvió un problema por el cual se mostraba ruido (imagen de fuente) en la parte superior del video de salida al codificar a resolución 4K.

[ fw-v1.1.4-be-v1.1.1 ]

Actualizado a la versión 6 de NDI.

[ fw-v1.1.3-be-v1.1.1 ]

Genera una imagen de instantánea (snapshot) de tamaño 640x360 para la vista previa del video de entrada cada 3 segundos.

Ejemplo de ruta) http://[Dirección IP de NDOR]/preview/snapshot.jpg

Se agregó el botón [REBOOT] a la información del sistema en la página de INICIO (HOME) de la WEB UI.

[ fw-v1.1.2-be-v1.1.0 ]

Se muestra la cadena 'WAIT...' hasta que se completa el guardado del archivo mientras se detiene la grabación.

Se mejoró el método de sobrescritura de archivos (Overwrite) debido a la falta de espacio de almacenamiento durante la grabación.

[ fw-v1.1.1-be-v1.1.0 ]

Se corrigió un error por el cual la salida de transmisión se detenía temporalmente mientras se detenía la grabación.

Se mejoró el método de sobrescritura de archivos (Overwrite) debido a la falta de espacio de almacenamiento durante la grabación.

Se corrigió el brillo de la imagen de video de entrada para que fuera más brillante que antes.

[ fw-v1.1.0-be-v1.1.0 ]

Soporte de API HTTP.

Admite 14 API que cumplen con el borrador v1.

Se corrigió un error por el cual el cambio de la entrada de audio a través de la WEB UI no se mostraba correctamente en el OSD del dispositivo.

Se cambió la cadena de la tarjeta SD de "SDC" a "SD" en la página [Recording] de la WEB UI.


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Japanese (日本語)
NDORの最新ソフトウェアアップデートをリリースします。
ファームウェアのバージョンは v1.5.2 で、バックエンドのバージョンは v1.2.3 です。

既存ファームウェア v1.2.x 以上のバージョンに対してのみアップグレードを実施してください。（ファームウェア v1.1.4は可能）

======================================================================
Web UIの[Firmware Update]ページから、添付されている "NDOR_fw-v1.5.2_be-v1.2.3.srv" ファイルを選択してください。

注意） ソフトウェアがアップデートされ、再起動する前に、強制的にデバイスの電源を切らないでください。
ソフトウェアがアップデートされる間、約1分40秒間LCD画面は黒く表示されます。
アップデート後、WEB UIのログインページで最初に一度REFRESH（Ctrl+F5）を実行してください。
主なアップデート内容は以下の通りです。

[ fw-v1.5.2_be-v1.2.3 ]

入力ソースの属性が変更された際、まれにオーディオが乱れ、継続的に高音のノイズが発生する問題を解決。

FAT32フォーマットのUSB/SDに長時間録画する際、ファイルサイズが4GBを超えないよう4GB単位に分割して保存。

[ fw-v1.5.1_be-v1.2.3 ]

HDMIリビジョン（IT6602-CX）のサポート。

長時間録画時のオーディオ/ビデオ同期が不一致になる問題を修正。

ストリーミング開始/終了コマンドに対する処理および応答方式を補完。

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.2 ]

アクセス不許可IPのWeb画面に表示される内容を変更（ERR_EMPTY_RESPONSE）。

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.1 ]

Webアクセス許可IPリスト（ホワイトリスト）設定のサポート。

[ fw-v1.4.0_be-v1.2.0 ]

新しいAV同期メカニズムの適用。

WebUIでの[NDI]タブの位置を変更。

[ fw-v1.3.9-be-v1.1.7 ]

AV同期メカニズムを補完。

RTMPSストリーム送信のサポート。

[ fw-v1.3.7-be-v1.1.5 ]

TSファイル形式の録画サポート。

WebUIにシステムの現在時刻表示および設定機能を追加。

NDI Discovery Serverの設定数を2つに拡大。

[ fw-v1.3.6-be-v1.1.3 ]

タイムゾーン、NTPサーバー設定機能、および時刻設定APIの追加（WebUIに[SYSTEM]タブを追加）。

保存ファイル名の年を4桁で表記。

ストリーミング動作に応じた自動録画開始/停止オプションを追加。

[ fw-v1.3.5-be-v1.1.2 ]

長時間録画/保存時にデバイスの動作が停止する問題を補完。

[ fw-v1.3.4-be-v1.1.2 ]

RTSPサーバー機能を追加。

オーディオキャプチャ方式を変更。

オーディオ入力の切り替え時に出力オーディオが乱れるエラーを修正。

入力解像度が変更された際、入力映像の一部のみが出力されるエラーを修正。

バックエンドサーバーの接続ポート変更のため、setServerPort (HTTP API) を追加。

[ fw-v1.2.6-be-v1.1.1 ]

エンコーディング時に予期せぬフレームDROPにより、出力映像の再生時に画面が乱れる問題を補完。

[ fw-v1.2.5-be-v1.1.1 ]

720P解像度でエンコーディングする際の画質低下問題を改善。

（入力ビデオソースを変更する際）解像度設定エラーによりLCDと出力映像が乱れる問題を解決。

4K解像度でエンコーディングする際、出力映像の上部にノイズ（フォント画像）が表示される問題を解決。

[ fw-v1.1.4-be-v1.1.1 ]

NDIバージョン6へアップグレード。

[ fw-v1.1.3-be-v1.1.1 ]

3秒周期で入力映像プレビュー用の640x360サイズのsnapshot画像を生成。

パス例） http://[NDOR IP Address]/preview/snapshot.jpg

WEB UIのHOMEページ内、システム情報に[REBOOT]ボタンを追加。

[ fw-v1.1.2-be-v1.1.0 ]

Recordingを停止する間、ファイルの保存が完了するまで「WAIT...」文字列を表示。

Recording時に保存容量不足によるファイル上書き（Overwrite）方式を改善。

[ fw-v1.1.1-be-v1.1.0 ]

Recordingを停止する間、一時的にストリーム出力が停止するバグを修正。

Recording時に保存容量不足によるファイル上書き（Overwrite）方式を改善。

入力ビデオ映像の明るさを以前より明るく補正。

[ fw-v1.1.0-be-v1.1.0 ]

HTTP APIサポート。

v1草案に適合する14個のAPIをサポート。

WEB UIを通じたオーディオ入力変更時、デバイスのOSDに正しく表示されないバグを修正。

WEB UIの[Recording]ページで、SDカードの文字列を「SDC」から「SD」に変更。


__________________________________________________________________________________________________________________________________


Chinese (Simplified) (中文)
我们发布了最新的 NDOR 软件更新。
固件版本为 v1.5.2，后端版本为 v1.2.3。

请仅对现有固件版本为 v1.2.x 或更高版本的设备进行升级。（支持固件 v1.1.4）

======================================================================
请通过 Web UI 的 [Firmware Update] 页面选择附加的 "NDOR_fw-v1.5.2_be-v1.2.3.srv" 文件。

注意） 在软件更新并重新开始运行之前，请勿强制关闭设备电源。
软件更新期间，LCD 屏幕将黑屏约 1 分 40 秒。
更新完成后，请在 WEB UI 的登录页面首次执行一次刷新（REFRESH，Ctrl+F5）。
主要更新内容如下：

[ fw-v1.5.2_be-v1.2.3 ]

解决了输入源属性更改时，偶尔出现音频破音并持续产生高频噪音的问题。

在 FAT32 格式的 USB/SD 上长时间录制时，将文件以 4GB 为单位进行分割保存，确保文件大小不超过 4GB。

[ fw-v1.5.1_be-v1.2.3 ]

支持 HDMI 修订版 (IT6602-CX)。

修复了长时间录制时音视频同步不一致的问题。

完善了对流媒体开始/停止命令的处理及响应方式。

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.2 ]

更改了不允许访问的 IP 在 Web 屏幕上显示的内容 (ERR_EMPTY_RESPONSE)。

[ fw-v1.4.1_be-v1.2.1 ]

支持 Web 访问允许 IP 列表（白名单）设置。

[ fw-v1.4.0_be-v1.2.0 ]

应用了新的 AV 同步机制。

更改了 WebUI 中 [NDI] 选项卡的位置。

[ fw-v1.3.9-be-v1.1.7 ]

完善了 AV 同步机制。

支持 RTMPS 流传输。

[ fw-v1.3.7-be-v1.1.5 ]

支持 TS 文件格式的录制。

在 WebUI 中添加了系统当前时间显示及设置功能。

将 NDI Discovery Server 设置数量扩大至 2 个。

[ fw-v1.3.6-be-v1.1.3 ]

添加了时区、NTP 服务器设置功能及时间设置 API（在 WebUI 中添加了 [SYSTEM] 选项卡）。

保存文件名的年份以 4 位数字表示。

添加了根据流媒体操作自动开始/停止录制的选项。

[ fw-v1.3.5-be-v1.1.2 ]

完善了设备在长时间录制/保存时停止运行的问题。

[ fw-v1.3.4-be-v1.1.2 ]

添加了 RTSP 服务器功能。

更改了音频捕获方式。

修复了切换音频输入时输出音频破音的错误。

修复了更改输入分辨率时仅输出部分输入视频的错误。

为更改后端服务器连接端口添加了 setServerPort (HTTP API)。

[ fw-v1.2.6-be-v1.1.1 ]

解决了编码时因意外丢失帧 (DROP) 导致输出视频播放时画面破裂的问题。

[ fw-v1.2.5-be-v1.1.1 ]

改善了在 720P 分辨率下编码时画质下降的问题。

解决了因分辨率设置错误导致 LCD 和输出视频破裂的问题（在更改输入视频源时）。

解决了在 4K 分辨率下编码时，输出视频顶部出现噪点（字体图像）的问题。

[ fw-v1.1.4-be-v1.1.1 ]

升级至 NDI 版本 6。

[ fw-v1.1.3-be-v1.1.1 ]

每 3 秒生成一个 640x360 大小的快照图像，用于输入视频的预览。

路径示例） http://[NDOR IP Address]/preview/snapshot.jpg

在 WEB UI 的 HOME 页面系统信息中添加了 [REBOOT] 按钮。

[ fw-v1.1.2-be-v1.1.0 ]

在停止 Recording 期间，显示 'WAIT...' 字符串，直到文件保存完成。

改善了 Recording 期间因存储空间不足导致的文件覆盖（Overwrite）方式。

[ fw-v1.1.1-be-v1.1.0 ]

修复了停止 Recording 期间流输出暂时停止的错误。

改善了 Recording 期间因存储空间不足导致的文件覆盖（Overwrite）方式。

将输入视频图像的亮度校正得比以前更亮。

[ fw-v1.1.0-be-v1.1.0 ]

支持 HTTP API。

支持符合 v1 草案的 14 个 API。

修复了通过 WEB UI 更改音频输入时未正确显示在设备 OSD 上的错误。

在 WEB UI 的 [Recording] 页面中，将 SD 卡的字符串从“SDC”更改为“SD”。




