Release Notes (KOR)

최신 DCORE 소프트웨어 업데이트를 릴리즈합니다.
펌웨어의 버전은 v1.0.6이고 백엔드의 버전은 v1.0.6입니다.

=========================================
웹 UI의 [Firmware Update] 페이지를 통해 첨부된 "DCORE_fw-v1.0.6-be-v1.0.6.srv" 파일을 선택하시면 됩니다.
  주의) 소프트웨어가 업데이트되어 다시 동작하기 전에 강제로 장치의 전원을 꺼시면 안됩니다.
         업데이트된 후에 WEB UI의 로그인 페이지에서 처음 한번은 REFRESH를 수행해 주세요. (Ctrl+F5)
=========================================

주요 업데이트 내용은 다음과 같습니다.

[ fw-v1.0.6-be-v1.0.6 ]
  1) 1920x1080 60fps를 지원하지 않는 비디오 출력 장치 연결 시 DCORE 오동작 버그 수정

[ fw-v1.0.5-be-v1.0.6 ]
  1) 비디오 출력 해상도 설정이 1920x1080이 아닌 경우,
     DCORE 동작 이후에 모니터를 연결하면 프로그램이 비정상 종료하는 버그 수정

[ fw-v1.0.4-be-v1.0.5 ]
  1) 키 입력에 따른 NDI 소스 변경 기능
      - WebUI의 [KEYMAP] 탭에서 키 입력에 대한 NDI 소스 매핑
      - 숫자 '0'부터 '9', 문자 'a'부터 'f'까지 총 16개의 키맵 지원
      - '+', '-'를 통해 다음 또는 이전 소스로 이동
      (주의) 키 입력에 따른 소스 변경은 등록된 키맵에 대해서만 동작
  2) NDI Discovery Server 설정 갯수를 2개까지 지원

[ fw-v1.0.3-be-v1.0.4 ]
  1) 최초 배포판

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Release Notes (ENG)

We are releasing the latest DCORE software update.
The firmware version is v1.0.6 and the backend version is v1.0.6.

=========================================
Please select the attached "DCORE_fw-v1.0.6-be-v1.0.6.srv" file through the [Firmware Update] page in the Web UI.

Note) Do not force power off the device before the software is fully updated and the device restarts.

After the update is complete, please perform a REFRESH (Ctrl+F5) at least once on the WEB UI login page.
The main update details are as follows:

[ fw-v1.0.6-be-v1.0.6 ]

Fixed a bug where DCORE malfunctions when connected to a video output device that does not support 1920x1080 60fps.

[ fw-v1.0.5-be-v1.0.6 ]

Fixed a bug where the program crashes if a monitor is connected after DCORE starts up, provided the video output resolution setting is not 1920x1080.

[ fw-v1.0.4-be-v1.0.5 ]

NDI source change function based on key input:

NDI source mapping for key inputs in the [KEYMAP] tab of the WebUI.

Supports a total of 16 keymaps from numbers '0' to '9' and letters 'a' to 'f'.

Move to the next or previous source using '+' and '-'.
(Note) Source changing via key input only works for registered keymaps.

Supports up to 2 NDI Discovery Server configurations.

[ fw-v1.0.3-be-v1.0.4 ]

Initial release.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

German (Deutsch)
Wir veröffentlichen das neueste DCORE-Software-Update.
Die Firmware-Version ist v1.0.6 und die Backend-Version ist v1.0.6.

=========================================
Bitte wählen Sie die angehängte Datei "DCORE_fw-v1.0.6-be-v1.0.6.srv" über die Seite [Firmware Update] in der Web-UI aus.

Hinweis) Schalten Sie das Gerät nicht gewaltsam aus, bevor die Software vollständig aktualisiert wurde und das Gerät neu gestartet ist.

Führen Sie nach dem Update beim ersten Aufrufen der WEB-UI-Anmeldeseite bitte einmalig einen REFRESH (Strg+F5) durch.
Die wichtigsten Update-Details sind wie folgt:

[ fw-v1.0.6-be-v1.0.6 ]

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem DCORE eine Fehlfunktion aufwies, wenn es an ein Videoausgabegerät angeschlossen wurde, das 1920x1080 60fps nicht unterstützt.

[ fw-v1.0.5-be-v1.0.6 ]

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Programm abstürzte, wenn ein Monitor nach dem Start von DCORE angeschlossen wurde und die Auflösung der Videoausgabe nicht auf 1920x1080 eingestellt war.

[ fw-v1.0.4-be-v1.0.5 ]

NDI-Quellenänderungsfunktion basierend auf Tasteneingaben:

NDI-Quellenzuordnung für Tasteneingaben auf der Registerkarte [KEYMAP] der Web-UI.

Unterstützt insgesamt 16 Tastenbelegungen von den Zahlen „0“ bis „9“ und den Buchstaben „a“ bis „f“.

Wechsel zur nächsten oder vorherigen Quelle mit „+“ und „-“.
(Hinweis) Der Quellenwechsel über die Tasteneingabe funktioniert nur bei registrierten Tastenbelegungen.

Unterstützt bis zu 2 NDI Discovery Server-Konfigurationen.

[ fw-v1.0.3-be-v1.0.4 ]

Erstveröffentlichung.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Spanish (Español)
Lanzamos la última actualización de software de DCORE.
La versión de firmware es v1.0.6 y la versión de backend es v1.0.6.

=========================================
Seleccione el archivo adjunto "DCORE_fw-v1.0.6-be-v1.0.6.srv" a través de la página [Firmware Update] en la interfaz de usuario web.

Nota) No fuerce el apagado del dispositivo antes de que se actualice el software y el dispositivo se reinicie.

Después de la actualización, realice una actualización de página (REFRESH, Ctrl+F5) por primera vez en la página de inicio de sesión de la WEB UI.
Los principales detalles de la actualización son los siguientes:

[ fw-v1.0.6-be-v1.0.6 ]

Se solucionó un error por el cual DCORE funcionaba mal al conectarse a un dispositivo de salida de video que no admite 1920x1080 a 60fps.

[ fw-v1.0.5-be-v1.0.6 ]

Se solucionó un error por el cual el programa se cerraba de forma anormal si se conectaba un monitor después de iniciar DCORE, cuando la configuración de resolución de salida de video no era 1920x1080.

[ fw-v1.0.4-be-v1.0.5 ]

Función de cambio de fuente NDI basada en la entrada de teclas:

Asignación de fuente NDI para entradas de teclas en la pestaña [KEYMAP] de la WebUI.

Soporta un total de 16 mapas de teclas desde los números '0' al '9' y las letras 'a' a la 'f'.

Muévase a la fuente siguiente o anterior usando '+' y '-'.
(Nota) El cambio de fuente mediante entrada de teclas solo funciona para mapas de teclas registrados.

Soporta hasta 2 configuraciones de NDI Discovery Server.

[ fw-v1.0.3-be-v1.0.4 ]

Versión inicial.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Japanese (日本語)
最新のDCOREソフトウェアアップデートをリリースします。
ファームウェアのバージョンは v1.0.6 で、バックエンドのバージョンは v1.0.6 です。

=========================================
Web UIの[Firmware Update]ページから、添付されている "DCORE_fw-v1.0.6-be-v1.0.6.srv" ファイルを選択してください。

注意） ソフトウェアがアップデートされ、再起動する前に、強制的にデバイスの電源を切らないでください。

アップデート後、WEB UIのログインページで最初に一度REFRESH（Ctrl+F5）を実行してください。
主なアップデート内容は以下の通りです：

[ fw-v1.0.6-be-v1.0.6 ]

1920x1080 60fpsをサポートしていないビデオ出力デバイスを接続した際にDCOREが誤動作するバグを修正しました。

[ fw-v1.0.5-be-v1.0.6 ]

ビデオ出力解像度の設定が1920x1080ではない場合、DCOREの動作開始後にモニターを接続するとプログラムが異常終了するバグを修正しました。

[ fw-v1.0.4-be-v1.0.5 ]

キー入力によるNDIソース変更機能：

WebUIの[KEYMAP]タブでのキー入力に対するNDIソースのマッピング。

数字の「0」から「9」、文字の「a」から「f」まで合計16個のキーマップをサポート。

「+」、「-」で次または前のソースに移動。
（注意）キー入力によるソース変更は、登録されたキーマップに対してのみ動作します。

NDI Discovery Serverの設定を最大2つまでサポート。

[ fw-v1.0.3-be-v1.0.4 ]

初期リリース。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chinese (Simplified) (中文)
我们发布了最新的 DCORE 软件更新。
固件版本为 v1.0.6，后端版本为 v1.0.6。

=========================================
请通过 Web UI 的 [Firmware Update] 页面选择附加的 "DCORE_fw-v1.0.6-be-v1.0.6.srv" 文件。

注意） 在软件完全更新并重新启动之前，请勿强制关闭设备电源。

更新完成后，请在 WEB UI 的登录页面首次执行一次刷新（REFRESH，Ctrl+F5）。
主要更新内容如下：

[ fw-v1.0.6-be-v1.0.6 ]

修复了连接不支持 1920x1080 60fps 的视频输出设备时，DCORE 发生故障的错误。

[ fw-v1.0.5-be-v1.0.6 ]

修复了当视频输出分辨率设置不是 1920x1080 时，如果在 DCORE 运行后连接显示器会导致程序异常终止的错误。

[ fw-v1.0.4-be-v1.0.5 ]

基于按键输入的 NDI 源更改功能：

在 WebUI 的 [KEYMAP] 选项卡中对按键输入进行 NDI 源映射。

支持从数字 '0' 到 '9'，字母 'a' 到 'f' 总共 16 个键映射。

通过 '+' 和 '-' 移动到下一个或上一个源。
（注意）通过按键输入更改源仅适用于已注册的键映射。

最多支持 2 个 NDI Discovery Server 配置。

[ fw-v1.0.3-be-v1.0.4 ]

初始版本。
