최신 NDOR 소프트웨어 업데이트를 릴리즈합니다.
펌웨어의 버전은 v1.3.9이고 백엔드의 버전은 v1.1.7입니다.

기존 펌웨어 v1.2.x 이상의 버전에 대해서만 업그레이드 진행하십시오. (펌웨어 v1.1.4는 가능)

======================================================================
웹 UI의 [Firmware Update] 페이지를 통해 첨부된 "NDOR_fw-v1.3.9-be-v1.1.7.srv" 파일을 선택하시면 됩니다.
  주의) 소프트웨어가 업데이트되어 다시 동작하기 전에 강제로 장치의 전원을 꺼시면 안됩니다.
         소프트웨어가 업데이트되는 동안 대략 1분 40초 동안 LCD 화면은 검은색으로 표시됩니다.
         업데이트된 후에 WEB UI의 로그인 페이지에서 처음 한번은 REFRESH를 수행해 주세요. (Ctrl+F5)
======================================================================

주요 업데이트 내용은 다음과 같습니다.

[ fw-v1.3.9-be-v1.1.7 ]
  1) AV 동기화 매커니즘 보완
  2) RTMPS 스트림 송출 지원

[ fw-v1.3.7-be-v1.1.5 ]
  1) TS 파일 형식의 녹화 지원
  2) WebUI에 시스템의 현재 시간 표시 및 설정 기능 추가
  3) NDI Discovery Server 설정 갯수를 2개로 확대

[ fw-v1.3.6-be-v1.1.3 ]
  1) Time Zone, NTP Server 설정 기능 및 시간 설정 API 추가 (WebUI에 [SYSTEM] 탭 추가)
  2) 저장 파일명의 년도를 4자리로 표기
  3) 스트리밍 동작에 따른 자동 녹화 시작/중지 옵션 추가

[ fw-v1.3.5-be-v1.1.2 ]
  1) 장시간 녹화/저장 시에 장치의 동작이 멈추는 문제 보완

[ fw-v1.3.4-be-v1.1.2 ]
  1) RTSP 서버 기능 추가
  2) 오디오 캡쳐 방식 변경
  3) 오디오 입력 전환 시에 출력 오디오가 깨지는 오류 수정
  4) 입력 해상도가 변경될 때 입력 영상의 일부만 출력되는 오류 수정
  5) 백엔드 서버의 접속 포트 변경을 위해 setServerPort (HTTP API) 추가

[ fw-v1.2.6-be-v1.1.1 ]
  1) 인코딩 시 예기치못한 프레임 DROP으로 인해 출력 영상 재생 시에 화면이 깨지는 문제 보안

[ fw-v1.2.5-be-v1.1.1 ]
  1) 720P 해상도로 인코딩할 때 화질이 저하되는 문제 개선
  2) (입력 비디오 소스를 변경할 때) 해상도 설정 오류로 인해 LCD와 출력 영상이 깨지는 문제 해결
  3) 4K 해상도로 인코딩할 때 출력 영상의 상단에 노이즈(폰트 이미지)가 표시되는 문제 해결

[ fw-v1.1.4-be-v1.1.1 ]
  1) NDI 버전 6로 업그레이드

[ fw-v1.1.3-be-v1.1.1 ]
  1) 3초 주기로 입력 영상의 Preview를 위한 640x360 크기의 snapshot 이미지 생성
      - 경로 예) http://[NDOR IP Address]/preview/snapshot.jpg
  2) WEB UI의 HOME 페이지 내 시스템 정보에 [REBOOT] 버튼 추가

[ fw-v1.1.2-be-v1.1.0 ]
  1) Recording을 중지하는 동안 파일 저장이 완료될 때까지 'WAIT...' 문자열 표시
  2) Recording시 저장공간 부족으로 인한 파일 덮어쓰기(Overwrite) 방식 개선

[ fw-v1.1.1-be-v1.1.0 ]
  1) Recording을 중지하는 동안 일시적으로 스트림 출력이 멈추는 버그 수정
  2) Recording시 저장공간 부족으로 인한 파일 덮어쓰기(Overwrite) 방식 개선
  3) 입력 비디오 영상의 밝기를 이전보다 밝게 보정

[ fw-v1.1.0-be-v1.1.0 ]
  1) HTTP API 지원
     - v1 초안에 부합하는 14개의 API 지원
  2) WEB UI를 통한 오디오 입력 변경 시에 장치의 OSD에 올바르게 표출되지 않는 버그 수정
  3) WEB UI의 [Recording] 페이지에서 SD 카드의 문자열을 "SDC"에서 "SD"로 변경

테스트해 보시고 문제가 있거나 기타 문의사항이 있으시면 연락주세요.

이상입니다.
